**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**

„Dostawę sprzętu AGD 3 szt. chłodziarko-zamrażarek wraz z dostawą na potrzeby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2 w Warszawie”

1. **Specyfikacja techniczna chłodziarko-zamrażarki:**

**Dane techniczne**

Wymiary bez elementów wystających

-wysokość 200-210 cm

-szerokość 55-60 cm

Głębokość 65-70 cm

Kolor - stal nierdzewna + srebrny-malowany

Kolor / wykończenie frontu - srebrny - stal nierdzewna inox

Kolor / wykończenie boków - srebrny

Położenie zamrażarki - na dole

Liczba agregatów - 1

Liczba termostatów - 2

Zdolność zamrażania - 14 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania - min16 godzin

Bezszronowa (No Frost) - pełny No Frost

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki - No Frost

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika - No Frost

Sterowanie - elektroniczne

Szybkie chłodzenie - nie

Szybkie zamrażanie - tak

Zmiana kierunku otwierania drzwi - tak

Funkcje dodatkowe - bezkolizyjne otwieranie drzwi, regulacja temperatury, zamrażarka z systemem No Frost

**EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA**

Klasa energetyczna - A+++

Roczne zużycie energii - maksymalnie 180 kWh

Pojemność użytkowa chłodziarki - minimum 250 litrów

Pojemność użytkowa zamrażarki - 93 litry

Klasa zamrażarki - \*\*\*\*

Klasa klimatyczna - SN, T

Poziom hałasu - maksymalnie 38 dB

**BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**

Bezpieczeństwo użytkowania: półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi, alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury

**WYPOSAŻENIE**

- 1 szuflada na warzywa i owoce,

- 2 pojemniki na jajka

- 3 półki szklane w chłodziarce

- 3 szuflady w zamrażarce

- 4 półki w drzwiach

- instrukcja obsługi w języku polskim

- karta gwarancyjna

**Warunki dostawy i gwarancji:**

* 1. Realizacja zamówienia: dostawa do lokalizacji – Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul. Banacha 2 w Warszawie w terminie 7 dni od daty przekazania zlecenia
  2. Szczegóły dostawy będą wcześniej uzgodnione z administratorem obiektu.
  3. Wykonawca zagwarantuje 24 – miesięczny bezpłatny serwis gwarancyjny, licząc od daty prawidłowo wykonanej dostawy do siedziby Zamawiającego.
  4. Zamawiający wymaga, aby faktura została wystawiona w ciągu 14 dni od daty odbioru 3 szt. sprzętu AGD z zapisem „bez uwag”.